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Reststoffen Energie Centrale (REC)
Algemene gegevens 
	Algemene gegevens

	Naam moederbedrijf/concern
	Omrin B.V.
	
	

	Naam inrichting
	Reststoffen Energie Centrale (REC)

	Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
	Lange Lijnbaan 14 

	Postcode en plaats
	8861NW Harlingen

	Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer
	

	Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-code)
	38210

	Bedrijfscode (NIC-code)
	203496

	Omschrijving
	Behandeling van onschadelijk afval

	Naam van degene die de inrichting drijft
	S. Bosch

	Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)
	C. Jonkman

	Telefoon
	0517432389

	E-mail
	cjonkman@omrin.nl

	Postadres
	

	
	

	Elektronische vervolgcommunicatie
	ja

	E-PRTR (aanvullende gegevens) 

	
	Topografisch (Rijksdriehoekmeting)
	Geografisch (noorderbreedte, oosterlengte)
	

	Coordinaten inrichting
	x: 157.800
	N: 53,19045
	

	
	y: 578.200
	O: 5,4291
	

	Stroomgebieddistrict
	Rijn

	Activiteiten E-PRTR Bijlage 1

	Naam
	Hfd
	E-PRTR nr
	IPPC nr

	Installaties voor de verbranding van niet gevaarlijk afval
	X
	5.b
	5.2

	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

	Bevoegd gezag Wabo
	Provincie Fryslân

	Contactpersoon bevoegd gezag Wabo
	R. Dijkstra/ Contactpersoon milieu

	E-mail
	r.dijkstra@fryslan.nl

	Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

	Bevoegd gezag waterschap, zuiveringschap
	

	Contactpersoon waterschap
	R. Dijkstra/ Contactpersoon milieu

	E-mail
	r.dijkstra@fryslan.nl

	Bevoegd gezag Dienst Rijkswaterstaat
	Dienst Noord-Nederland (RWS)

	Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat
	Contactpersoon milieu

	E-mail
	frans.blok@rws.nl

	Coördinerend Bevoegd gezag PRTR

	Coördinerend Bevoegd gezag PRTR
	Provincie Fryslân

	Coördinerend Bevoegd gezag waterkwaliteitsbeheerders
	Dienst Noord-Nederland (RWS)

	Opmerkingen

	Productievolume
	Reststoffen energiecentrale (afval verbranding)

	Hoeveelheid
	228

	Eenheid
	ton/jaar

	Aantal installaties
	1

	Bedrijfstijd in uren per jaar
	8000

	Aantal werknemers
	36

	Websiteadres
	www.omrin.nl

	Emailadres (algemeen)
	info@omrin.nl

	Overige informatieve tekst
	



Toelichtingen algemene gegevens 
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd


Oordelen algemene gegevens 
Er zijn geen oordelen ingevoerd


Adviezen algemene gegevens 
Er zijn geen adviezen ingevoerd


Emissie naar lucht 
	Verwijzingstabel Lucht
	gehele inrichting
	2012

	Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)?
	ja

	Gaat u rapporteren over stookinstallaties (BEES-A met verzameltabel)?
	nee

	Gaat u rapporteren over procesemissies?
	nee



	Emissiepuntgegevens

	Schoorsteen

	Type: 
	Puntbron

	Hoogte: 
	44 m 

	Uitstroomopening: 
	5 m² 

	Coördinaten X: 
	157.800 m 

	Coördinaten Y: 
	578.200 m 

	Coördinaten N: 
	53,19045

	Coördinaten O: 
	5,4291

	Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

	Warmteinhoud berekend of opgave?: 
	Berekenen
	

	Temperatuur: 
	140 °C 
	

	Volumestroom: 
	34,27883 Nm3/s 
	

	Warmteinhoud: 
	MW 
	

	Uittreedsnelheid: 
	17 m/s 
	



	Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie) 

	Verbrandingsproces van installatiegroep 'lijn 1' 
	2012

	Basisgegevens 

	Categorie: 
	Stookinstallaties >= 50 MWth en < 300 MWth

	Ontwerpvermogen: 
	103 MWth 

	Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 
	7.947 uren 

	Emissiepunt / schoorsteen : 

	Naam emissiepunt
	Aandeel emissiepunt per installatie

	Schoorsteen
	100% 



	Brandstofmix (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

	Gegevens voor brandstofmix 'REC brandstofmix' 

	Brandstoffen in mix

	Brandstoffen *
	Verbruik (jaar)
	Stookwaarde
	CO2 Factor
	Zwavelgehalte

	Aardgas
	8.822.792
	Nm3
	0,035
	GJ/Nm3
	56,5
	kg CO2/GJ 
	
	gew. %

	Afval
	227.733
	ton
	11
	GJ/ton
	105,7
	kg CO2/GJ 
	
	gew. %

	Emissies

	Concentraties
	Jaargemiddelde
	
	
	
	
	
	

	Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 
	58
	mg/m3
	
	
	
	
	
	

	Gemiddelde SOx-concentratie 
	4
	mg/m3
	
	
	
	
	
	

	Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 
	0
	mg/m3
	
	
	
	
	
	

	Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien aangemerkt als vertrouwelijk)
	Jaarvracht
	
	
	
	
	
	
	

	Koolmonoxide (CO)
	9.923
	kg 
	
	
	
	
	
	

	N2O
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	NH3
	1.841
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Koolwaterstoffen (totaal VOS)
	989
	kg 
	
	
	
	
	
	

	NOx
	103.201
	kg 
	
	
	
	
	
	

	SO2
	6.888
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Arseen
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Cadmium
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Chroom en zijn verbindingen (als Cr)
	2
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Koper
	4
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Kwik
	4
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Nikkel
	1
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Lood
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Zink
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Hexachloorbenzeen
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Dioxines en furanen
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Pentachloorbenzeen
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Benzo(a)anthraceen
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Benzo(a)pyreen
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Benzo(a)pyreen
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Benzo(k)fluorantheen
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Benzo(k)fluorantheen
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Benzo(b)fluorantheen
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Benzo(b)fluorantheen
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Chloor en zijn anorganische verbindingen (als HCl)
	13.395
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Fluor en zijn anorganische verbindingen (als HF)
	810
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Totaal stof
	909
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Benzeen
	9,89
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Etheen
	98,9
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Methaan
	593,4
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Tolueen
	19,78
	kg 
	
	
	
	
	
	

	NMVOS rest
	0
	kg 
	
	
	
	
	
	

	NMVOS
	395,6
	kg 
	
	
	
	
	
	

	Kooldioxide (CO2 totaal)
	282.232.000
	kg 
	
	
	
	
	
	



	Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau) 

	
	Verbranding
	Proces
	Totaal
	Totaal
	Totaal
	Totaal

	
	2012
	2012
	2012
	2011
	2010
	2009

	naam stof
	emissie in kg
	emissie in kg
	emissie in kg
	emissie in kg
	emissie in kg
	emissie in kg

	N2O
	0
	
	0
	
	
	

	Arseen
	0
	
	0
	
	
	

	Cadmium
	0
	
	0
	
	
	

	Lood
	0
	
	0
	
	
	

	Zink
	0
	
	0
	
	
	

	Hexachloorbenzeen
	0
	
	0
	
	
	

	Dioxines en furanen
	0
	
	0
	
	
	

	Pentachloorbenzeen
	0
	
	0
	
	
	

	Benzo(a)anthraceen
	0
	
	0
	
	
	

	Benzo(a)pyreen
	0
	
	0
	
	
	

	Benzo(k)fluorantheen
	0
	
	0
	
	
	

	Benzo(b)fluorantheen
	0
	
	0
	
	
	

	Nikkel
	1
	
	1
	
	
	

	Chroom en zijn verbindingen (als Cr)
	2
	
	2
	
	
	

	Koper
	4
	
	4
	
	
	

	Kwik
	4
	
	4
	1,58
	
	

	Benzeen
	9,89
	
	9,89
	10,64
	
	

	Tolueen
	19,78
	
	19,78
	21,28
	
	

	Etheen
	98,9
	
	98,9
	106,4
	
	

	NMVOS
	395,6
	
	395,6
	425,6
	
	

	Methaan
	593,4
	
	593,4
	638,4
	
	

	Fluor en zijn anorganische verbindingen (als HF)
	810
	
	810
	490
	
	

	Totaal stof
	909
	
	909
	120
	
	

	NH3
	1.841
	
	1.841
	2.240
	
	

	SO2
	6.888
	
	6.888
	5.381
	
	

	Koolmonoxide (CO)
	9.923
	
	9.923
	7.337
	
	

	Chloor en zijn anorganische verbindingen (als HCl)
	13.395
	
	13.395
	8.681
	
	

	NOx
	103.201
	
	103.201
	79.838
	
	

	Kooldioxide (CO2 totaal)
	282.232.000
	
	282.232.000
	195.071.000
	
	



	Brandstof
	Eenheid
	Verbruik(tot lucht)

	Aardgas
	Nm3
	8.822.792

	Afval
	ton
	227.733



	CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten)
	282.232.000

	CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren)
	282.000.000



	Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens) 

	Emissies naar lucht (gehele inrichting)

	Stofnaam
(E-PRTR bijlage 2) 
	M/C/E
	Methode 
Code 
	Gebruikte methode
omschrijving 
	Drempel
	Register
	Totaal hoeveelheid 
(jaarvracht in kg) 
	Waarvan 
incidenteel 

	Ammoniak (NH3)
	M
	CRM
	Cems
	10.000
	-
	1.841
	0

	Andere vluchtige organische stoffen dan methaan (NMVOS)
	M
	CRM
	Cems
	10.000
	-
	395,6
	

	Arseen en zijn verbindingen (als As)
	M
	NEN-EN 14385:2004
	
	20
	-
	0
	

	Benzeen
	M
	OTH
	berekening e-mjv
	500
	-
	9,89
	

	Benzo(a)pyreen
	M
	OTH
	emjv
	1
	-
	0
	

	Benzo(b)fluorantheen
	M
	OTH
	emjv
	1
	-
	0
	

	Benzo(k)fluorantheen
	M
	OTH
	emjv
	1
	-
	0
	

	Cadmium en zijn verbindingen (als Cd)
	M
	NEN-EN 14385:2004
	periodieke meting tauw
	1
	-
	0
	

	Chloor en zijn anorganische verbindingen (als HCl)
	M
	CRM
	Cems
	10.000
	EU
	13.395
	

	Chroom en zijn verbindingen (als Cr)
	M
	NEN-EN 14385:2004
	
	100
	-
	2
	

	Distikstofoxide (N2O)
	E
	Select...
	
	10.000
	-
	0
	

	Etheen
	C
	OTH
	e-mjv
	1.000
	-
	98,9
	

	Fluor en zijn anorganische verbindingen (als HF)
	M
	CRM
	CEMS
	5.000
	-
	810
	

	Hexachloorbenzeen (HCB)
	E
	Select...
	
	10
	-
	0
	

	Kooldioxide (CO2)
	E
	Select...
	Berekening E-MJV. Volgens aangegeven formule
	100.000
	EU
	282.232.000
	

	Koolmonoxide (CO)
	M
	CRM
	CEMS
	10.000
	-
	9.923
	

	Koper en zijn verbindingen (als Cu)
	M
	NEN-EN 14385:2004
	periodiek Tauw
	100
	-
	4
	

	Kwik en zijn verbindingen (als Hg)
	M
	NEN-EN 13211:2001
	periodiek
	1
	NL
	4
	

	Lood en zijn verbindingen (als Pb)
	M
	NEN-EN 14385:2004
	
	50
	-
	0
	

	Methaan (CH4)
	C
	OTH
	E-mjv
	100.000
	-
	593,4
	

	Nikkel en zijn verbindingen (als Ni)
	M
	NEN-EN 14385:2004
	periodiek
	50
	-
	1
	

	PCDD + PCDF (Dioxinen + Furanen) (als Teq)
	M
	EN 1948-1 t/m 3:2006
	periodiek
	0,00001
	-
	0
	

	Pentachloorbenzeen
	E
	Select...
	
	1
	-
	0
	

	Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (4 E-PRTR)
	E
	Select...
	
	1
	-
	0
	

	Stikstofoxiden (NOx / NO2)
	M
	CRM
	Cems
	10.000
	EU
	103.201
	

	Tolueen
	C
	OTH
	e-mjv
	10.000
	-
	19,78
	

	Totaal stof
	M
	CRM
	CEMS
	5.000
	-
	909
	

	Zink en zijn verbindingen (als Zn)
	E
	Select...
	
	200
	-
	0
	

	Zwaveloxiden (SOx / SO2)
	M
	CRM
	CEMS
	20.000
	-
	6.888
	



	Emissiehandel

	Emissies naar lucht betrokken bij emissiehandel
	gehele inrichting
	2012
	toelichting

	Wat is uw totaalcijfer (excl. aan- en verkoop) ten behoeve van emissiehandel?
	Jaarvracht
	

	CO2
	
	kg
	

	NOx
	103.201
	kg
	




Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht) 
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd


Oordelen lucht (Emissies naar lucht) 
Er zijn geen oordelen ingevoerd


Adviezen lucht (Emissies naar lucht) 
Er zijn geen adviezen ingevoerd

Oppervlaktewater rijkswater 
	Verwijzingstabel Oppervlaktewater rijkswater
	gehele inrichting
	2012

	Loost u op of neemt u water in van een (groot) oppervlaktewater waarvoor een Dienst van Rijkswaterstaat bevoegd gezag is?
	nee



	

Toelichtingen oppervlaktewater rijkswater 
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd


Oordelen oppervlaktewater rijkswater 
Er zijn geen oordelen ingevoerd


Adviezen oppervlaktewater rijkswater 
Er zijn geen adviezen ingevoerd

Waterzuivering buiten inrichting 



	Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting
	gehele inrichting
	2012

	Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie (AWZI) van een andere inrichting?
	nee



	

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting 
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd


Oordelen waterzuivering buiten inrichting 
Er zijn geen oordelen ingevoerd


Adviezen waterzuivering buiten inrichting 
Er zijn geen adviezen ingevoerd


EPRTR Bodem 



	Toelichting
	Niet van toepassing



Toelichtingen EPRTR bodem 
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd


Oordelen EPRTR bodem 
Er zijn geen oordelen ingevoerd


Adviezen EPRTR bodem 
Er zijn geen adviezen ingevoerd

Energie 

	Verwijzingstabel Energie
	gehele inrichting
	2012

	Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie?
	nee

	Maakt u gebruik van een WKK-installatie buiten uw inrichting? 
	ja 



	Energiegebruik (primaire energie)
	gehele inrichting inclusief eigen WKK

	Elektriciteit
	2012

	Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) 
	MWh 
	1.405

	Zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief biobrandstof) 
	MWh 
	0

	Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie 
	MWh 
	0

	Doorlevering elektriciteit aan derden 
	MWh 
	0

	Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet 
	MWh 
	0

	Netto verbruik elektriciteit 
	MWh 
	1.405



	Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam)
	2012

	
	Ingekocht 
	Doorgeleverd 
	Netto gebruik 
	Waarvan ingezet voor energieopwekking 
	Ingezet als grondstof 
	Eenheid 
	

	Aardgas
	
	
	0 
	0
	0
	Nm3
	



	Warmte
	2012

	Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) 
	TJ 
	0

	Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) 
	TJ 
	1.550

	Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie 
	TJ 
	0

	Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) 
	TJ 
	1.353

	Netto verbruik warmte 
	TJ 
	197



	Gegevens WKK
	gehele inrichting

	Energiegegevens

	
	Eenheid 
	Energie-inhoud 
	verbruik 

	Input

	Verbruikte brandstoffen door WKK 

	Output

	Geproduceerde elektriciteit door WKK 
	MWh 
	

	- aandeel voor eigen gebruik 
	MWh 
	

	- aandeel doorgeleverd aan derden 
	MWh 
	

	- aandeel teruggeleverd aan elektriciteitsnet 
	MWh 
	

	Geproduceerde warmte door WKK 
	TJ 
	

	- aandeel voor eigen gebruik 
	TJ 
	

	- waarvan afgeblazen 
	TJ 
	

	- aandeel doorgeleverd aan derden 
	TJ 
	

	- waarvan afgeblazen 
	TJ 
	

	Besparing

	Energiebesparing (primair) door de WKK 
	TJ 
	

	Toerekening besparing

	De WKK-installatie staat 
	Buiten de inrichting 

	Wie is de eigenaar van de WKK-installatie 
	



Toelichtingen energie algemeen 
	'Electriciteit # 29/05/2013' 

	Laatste aanpassing gedaan door: CorJonkman op 29/05/2013

Electriciteit inkoop: 1405 MWh afkostig van factuur netwerkbedrijf 



Oordelen energie algemeen 
Er zijn geen oordelen ingevoerd


Adviezen energie algemeen 
	'Energie algemeen1 # 14/05/2013' 

	Laatste aanpassing gedaan door: Olaf op 14/05/2013

-waarom wordt afval niet opgenomen bij energie/aardgas en overige brandstoffen? Het draagt wel bij aan de energieproductie.


Afval 

	Verwijzingstabel Afval
	gehele inrichting
	2012

	Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de drempelwaarde is overschreden? 
	ja 

	Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (AWZI)? 
	nee



	Gescheiden afgevoerd afval
	gehele inrichting
	2012

	

	Recycling (Nuttige toepassing)

	Afvalstroom
	Extern
	
	

	Code 
	Omschrijving 
	G* 
	Totaal (ton/jaar) 
	DS%* 
	
	

	

	19 01 13
	19 01 13 vliegas die gevaarlijke stoffen bevat
	Ja
	4.920
	
	
	

	19 01 12
	19 01 12 niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken
	Nee
	45.332
	
	
	

	19 01 07
	vast afval van gasreiniging
	Ja
	5.270
	
	
	

	Totaal 
	55.522
	
	
	

	

	

	* G: Gevaarlijk afval 

	* DS%: Droge stof % 



	Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders

	Afvalbehandeling
R/D 
	Bepaling
M/C/E 
	Gebruikte methode
	Hoeveelheid
(jaarvracht in ton) 

	R
	M
	Weging 
	45.332

	D
	
	
	



	Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland 

	Afvalbehandeling
R/D 
	Bepaling
M/C/E 
	Gebruikte methode
	Hoeveelheid
(jaarvracht in ton) 

	R
	M
	Weging 
	10.190

	D
	
	
	



	Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in buitenland

	Afval-
behandeling
R/D 
	Bepaling
M/C/E 
	Gebruikte methode
	Hoeveelheid
(jaarvracht in ton) 
	Naam van degene
die de nuttige
toepassing of
verwijdering
uitvoert 
	Adres van degene
die de nuttige
toepassing of
verwijdering
uitvoert 
	Adres van het
feitelijke terrein van
nuttige toepassing
of verwijdering 

	R
	M
	Weging 
	10.190
	Zimmermann
	Gottlieb-Daimlerstrasse 31
33334 Gütersloh
Duitsland DE
	Gottlieb-Daimlerstrasse 31
33334 Gütersloh
Duitsland DE




Toelichtingen afval 
	'Stof jaarvracht # 29/05/2013' 

	Laatste aanpassing gedaan door: CorJonkman op 29/05/2013

Toename totaal stof jaarvracht:
Reden 1: jaar 1 was geen volledig jaar (3/4Jaar)
reden 2: Doekenfilterlekkage jaar



Oordelen afval 
Er zijn geen oordelen ingevoerd


Adviezen afval 
Er zijn geen adviezen ingevoerd


Toelichtingen lokale thema's 
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd


Oordelen lokale thema's 
Er zijn geen oordelen ingevoerd


Adviezen lokale thema's 
Er zijn geen adviezen ingevoerd


Lokale Thema's 

	Verwijzingstabel Lokale Thema's 
	gehele inrichting
	2012

	Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)? 
	nee

	Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)? 
	nee



	Watergebruik 

	



	Watergebruik 

	Waterinname 
	

	Grondwater voor koeling 
	
	

	Grondwater overige processen 
	
	

	Oppervlaktewater(totaal) 
	0
	

	Leidingwater 
	60.000
	

	Water afkomstig uit grond/hulpstoffen 
	
	

	TOTAAL waterinname 
	60.000
	



	Waterafvoer 

	Lozing op oppervlaktewater (rijkswater) 
	0

	Lozing op oppervlaktewater (binnenwater) 
	0

	Lozing op riool 
	0

	Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering 
	

	Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib 
	

	TOTAAL waterafvoer 
	0



	Statusoverzicht 

	Module 
	Status 
	Laatste publicatie 
	Opgestuurd 

	EPRTR bodem
	Geaccepteerd
	12/06/2013 09:48:02
	Nee

	Energie algemeen
	Geaccepteerd
	12/06/2013 09:48:02
	Nee

	Lucht
	Geaccepteerd
	12/06/2013 09:48:01
	Nee

	Oppervlaktewater rijkswater
	Definitief ingevoerd
	28/03/2013 16:23:24
	Ja

	Waterzuivering buiten inrichting
	Geaccepteerd
	12/06/2013 09:48:02
	Nee

	Algemene gegevens
	Geaccepteerd
	12/06/2013 09:48:01
	Nee

	Afval
	Geaccepteerd
	12/06/2013 09:48:03
	Nee

	Lokale thema's
	Geaccepteerd
	12/06/2013 09:48:03
	Nee
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